Ταχ. Διεύθυνση: Γιαλαμίδη 3

Ταχ. Κώδικας: 61100, Κιλκίς

Πληροφορίες: κα Βουμβουράκη Καλλιόπη Κιλκίς 26/03/2018

Τηλέφωνο/φαξ: 2341076549 Αρ.Πρωτ: 115.

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΤΑΘΕΣΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑμεΑ**

**Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης για την Πράξη ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ», με κωδικό ΟΠΣ 508062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»**

Σας ενημερώνουμε ότι, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ν. Κιλκίς «ΒηματίΖΩ», θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση (www.vimatizo.gr ) τις εν θέματι τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια της διαδικασίας

Ο φορέας μας μέσω της διαβούλευσης καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει έτσι ώστε να βελτιωθούν τα άρθρα των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών και προτίθεται να λάβει υπόψη του τα σχόλια των ενδιαφερομένων και να αναπροσαρμόσει το σχέδιο του σχετικού Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών εάν και εφόσον θεωρήσει ότι κάποια σχόλια ήταν ορθά και εποικοδομητικά.

Η προμήθεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412, με τις διαδικασίες του **συνοπτικού διαγωνισμού**.  
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από την 26/03/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00, μέχρι την 02/04/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30, στην ιστοσελίδα [www.vimatizo.gr](http://www.vimatizo.gr).

Παρακαλείται κάθε ενδιαφερόμενος να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του και να τις γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@vimatizo.gr

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΠΟΣΟΤ.** |
| 1. | Επταθέσιο Αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για την μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο | 1 |

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Επταθέσιο Αυτοκίνητο ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για την μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αυτοκίνητο (τεμ. 1)**

Επταθέσιο αυτοκίνητο το οποίο με την κατάλληλη διασκευή, θα καθιστά δυνατή τη μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο καθώς και τριών ή πέντε άλλων επιβατών. Η προσθήκη μετασκευής μπορεί να περιλαμβάνει lift ή χειροκίνητη ράμπα με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την ασφαλή και άνετη μεταφορά του επιβάτη ΑμεΑ στο αναπηρικό του αμαξίδιο.

Το αυτοκίνητα θα πρέπει να παραδοθεί καινούριο, αμεταχείριστο, ταξινομημένο και να συνοδεύεται από πιστοποίηση και έλεγχο ΚΤΕΟ

Κυβικά:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1.300 έως 1600 cc

Ίπποι:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 110 έως 125 bhp

Χρώμα: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ επιλογή του φορέα

Σασμάν:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ χειροκίνητο

Κίνηση:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Προσθιοκίνητο (FWD)

Καύσιμο:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Πετρέλαιο ή βενζίνη

Πόρτες:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5

A/C – Clima:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a/c: ναι

Ηλεκτρικά παράθυρα:\_\_\_\_\_ τουλάχιστον 2

πενταετή εργοστασιακή εγγύηση

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

**ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ**

Δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες με ανοιγόμενο παράθυρο

Ανοιγόμενες (180ο) πίσω πόρτες με θερμαινόμενα τζάμια και υαλοκαθαριστήρα

Μεγάλα τάσια τροχών

Πλήρης εφεδρικός τροχός κανονικού μεγέθους

Ζάντες ατσάλινες 16”

Προβολείς ομίχλης

Φιμέ τζάμια

Καθρέπτες στο χρώμα του αμαξώματος

**ΕΣΩΣΕΡΙΚΟ**

Air Condition με φίλτρο γύρης

Σύστημα Start & Stop

* Υδραυλικό τιμόνι με κολόνα ρυθμιζόμενη
* Ράδιο cd με Bluetooth
* Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι καθρέπτες
* Παράθυρο οδηγού με διακόπτη one touch
* Θέσεις με ρυθμιζόμενα σε ύψος προσκέφαλα
* Συρόμενο κάθισμα οδηγού με ρύθμιση κλίσης της πλάτης, οσφυϊκή υποστήριξη και
* υποβραχιόνιο.
* Ενιαίο (διπλό) κάθισμα συνεπιβατών (με αποθηκευτικό χώρο)
* 2η και 3η σειρά καθισμάτων με δυνατότητα αφαίρεσης τους
* Πλήρως αναδιπλούμενη 3η σειρά καθισμάτων
* Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι εγγράφων & μικροαντικειμένων
* Προεγκατεστημένη καλωδίωση τοποθέτησης συναγερμού
* Ράδιο cd με Bluetooth, ηχεία και κεραία οροφής
* Ηλεκτρονικό ρολόι
* Ηχητική προειδοποίηση κλεισίματος πόρτας οδηγού και φώτων
* Άνοιγμα θυρών με τηλεχειρισμό
* Θήκες ποτηριών οδηγού-συνοδηγού
* Πλαφονιέρες φωτισμού
* Σκιάδιο οδηγού Ϗ συνοδηγού
* Χειρολαβή και ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά του συνοδηγού
* Πλαστικά πάνελς μέχρι το ύψος των παραθύρων
* Κάμερα οπισθοπορείας
* Κάλυμμα αποσκευών επιβατών
* Ρεζερβουάρ καυσίμων 80 Λίτρων
* Παροχή 12V
* Πρόσθετος αεραγωγός κυκλοφορία αέρα πίσω επιβατών

**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

* Σύστημα ABS με EBD και ESP με δισκόφρενα εμπρός-πίσω
* Hill Start Assist
* Ενδεικτικό πίεσης ελαστικών - Φώτα ημέρας - Ηλεκτρικές κλειδαριές
* Αερόσακος οδηγού-συνοδηγού
* Υποδοχή παιδικού καθίσματος Isofix στη 2η σειρά
* Αισθητήρες φώτων και βροχής
* Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες
* Immobilizer

|  |  |
| --- | --- |
| **Διαστάσεις οχήματος (mm)** |  |
| Μήκος | **4999-5399** |
| Πλάτος / Πλάτος με καθρέπτες | 1956 - 2283 |
| Ύψος | 1971 – 2490 |
| Μεταξόνιο | 3098 - 3498 |
| Εμπρόσθιο πρόβολος | 933 - 935 |
| Οπίσθιο πρόβολος | 968 - 966 |
| Μετατρόχιο εμπρός | 1610 - 1630 |
| Μετατρόχιο πίσω (mm) | 1620 - 1630 |
| **Διαστάσεις Χώρος φόρτωσης (mm)** |  |
| Μήκος στο κάτω σημείο | 2530 - 2540 |
| Μήκος στο κάτω σημείο με διαχωριστικό και άνοιγμα | 2940 - 2960 |
| Μέγιστο μήκος στο κάτω σημείο με σηκωμένο το κάθισμα | 3750 - 4150 |
| Μήκος στο 1m ύψος από δάπεδο | 2250 - 2650 |
| Μέγιστο πλάτος | 1650 - 1700 |
| Πλάτος μεταξύ των θόλων | 1260 - 1280 |
| Ύψος | 1380 - 1900 |
| Κατώφλι (ύψος) φόρτωσης | 550 - 560 |
| Χωρητικότητα (όγκος φόρτωσης) (m3) | 5,2 – 8,6 |
| **Πλευρική συρόμενη πόρτα** |  |
| Πλάτος στα 600 mm από δάπεδο (mm) | 905 - 1000 |
| Πλάτος στα 100 mm από δάπεδο (mm) | 1020 - 1040 |
| Ύψος (mm) | 1280 - 1300 |
| **Οπίσθιες πόρτες** |  |
| Ύψος (mm) | 1310 - 1820 |
| Πλάτος στα 70 mm από δάπεδο (mm) | 1390 - 1410 |
|  |  |
| Κινητήρας | **110 – 125 hp** |
| Συμβατότητα εκπομπών ρύπων | **Euro 6** |
| **Βάρη** |  |
| Απόβαρο (άφορτο) (kg) | 1690 - 2070 |
| Ωφέλιμο με οδηγό (kg) | 1080 - 1120 |
| Μικτό βάρος (kg) | 2770 - 3190 |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΠΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑμεΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ**

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ:**

Να είναι κατάλληλος για πίσω πόρτα αυτοκινήτου, με πλήρη ορατότητα.

**Δυνατότητα ανύψωσης:** 320kg

**Μέγιστο ύψος ανύψωσης:** 920mm

**Διαστάσεις εξωτερ. Μηχ.:** ολ. πλάτ. 1130mm

**Πλάτος βάσης στήριξης:** 350mm

**Ολικό ύψος:** 1125mm

**Διαστάσεις πλατφόρμας:** 900 Χ 1400mm

* Ειδικά σχεδιασμένη, να είναι ελαφριά και συμπαγής
* Κατάλληλη για πλαϊνή ή πίσω πόρτα αυτοκινήτου
* Υλικό κατασκευής πλατφόρμας : ατσάλινο πλέγμα που εξασφαλίζει εξαιρετική ορατότητα , επικαλυμμένη με πυρίτιο για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα
* Ευκολία στον χειρισμό και στην συντήρηση
* Αυτόματη λειτουργία φρένων όταν η πλατφόρμα ακουμπήσει στο έδαφος
* Ειδικές μπάρες ασφαλείας να πέφτουν αυτόματα μόλις η πλατφόρμα φτάσει κάτω.
* Ειδικά ροδάκια της πλατφόρμας να εξασφαλίζουν σταθερότητα ακόμη και σε ανισόπεδο έδαφος
* Χειρισμός: Ενσύρματο χειριστήριο 4 πλήκτρων
* Βάρος κατασκευής : περίπου 151 kg
* Ο ανυψωτικός μηχανισμός να τίθεται σε λειτουργία μόνο από τον Γενικό διακόπτη τροφοδοσίας
* Όταν η ράμπα ανυψώνεται ή χαμηλώνει να υπάρχει διάταξη που προστατεύει τα αμαξίδια ώστε να μην κινδυνεύουν να πέσουν ή να κυλήσουν από την πλατφόρμα
* Κατά την ανύψωση ή το χαμήλωμα της εξέδρας να υπάρχει οπτική προειδοποίηση.
* Η κίνηση του ανυψωτικού να είναι απόλυτα ελεγχόμενη
* Να διαθέτει εφεδρική χειροκίνητη αντλία για άνοδο ή κάθοδο της εξέδρας σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του μοτέρ
* Να διαθέτει πιστοποίηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να συμπληρώνουν τη φόρμα υποβολής σχολίων και να αποστέλλουν συμπληρωμένο το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/ Όρων Διακήρυξης ή/και να ζητήσουν διευκρινίσεις κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση, [www.vimatizo.gr](http://www.vimatizo.gr) ή στο [info@vimatizo.gr](mailto:info@vimatizo.gr), μέχρι και την **02-04-2018, ημέρα, Δευτέρα ημερομηνία λήξης της διαδικασίας της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών/ μέρους όρων Διακήρυξης**.

 Η παρούσα ανακοίνωση και το επισυναπτόμενο Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του φορέα, [www.vimatizo.gr](http://www.vimatizo.gr) .  
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ**

**Επί των Τεχνικών Προδιαγραφών**

με τίτλο:

**«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ενός(1) Επταθέσιου Αυτοκινήτου ειδικά διαμορφωμένο με ράμπα για την μεταφορά ατόμου σε αναπηρικό αμαξίδιο, προϋπολογισθείσα δαπάνη 33.664,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την Πράξη ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο Κέντρο Αποθεραπείας-Αποκατάστασης, Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας «ΒηματίΖΩ», του Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΤΠΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5008062 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»**

**Οι προτάσεις να αποσταλούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@vimatizo.gr**

|  |
| --- |
| **Υποβολή προτάσεων και παρατηρήσεων**  **Μέχρι και την 09 Φεβρουαρίου 2018** **και ώρα 13:00μ.μ.** |

|  |  |
| --- | --- |
| Επωνυμία Φορέα: |  |
| Όνομα υπευθύνου : |  |
| Στοιχεία επικοινωνίας: | Τηλέφωνο:  Φαξ:  Email: |

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΟΛΕΙΑ**

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| α/α αναφοράς | Σελίδα | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

**ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ**

**η υπεύθυνη της πράξης**

**Βουμβουράκη Καλλιόπη**